**在线仿真测试提示：**

**A、函数信号发生器初始设置：**

**（1）频率2KHz**

**（2）幅值2.828V**

**B、万用表（即多功能表）测交流电压时，显示的是有效值。**

**C、有效数字：小数点后保留两位**







